
*****

####  peterhuass  
##### 1#       楼主       发表于 2026-1-6 17:28

<img src="https://p.sda1.dev/30/37e0196526d7aef5beddd8afcc0ad794/image.jpg" referrerpolicy="no-referrer">

我看不懂  不过大国工匠应该不会错吧

*****

####  绞刑架  
##### 2#       发表于 2026-1-6 17:30

单马尾、女工、手捏锡焊.jpg

*****

####  rubicon  
##### 3#       发表于 2026-1-6 17:33

bu是这么用的

*****

####  Jet.Black  
##### 4#       发表于 2026-1-6 17:33

平时接触不到游标卡尺，笑点在哪？

*****

####  4396777  
##### 5#       发表于 2026-1-6 17:34

不敢笑，家里以前量风叶水叶的内外径就是这么干的

*****

####  唠叨  
##### 6#       发表于 2026-1-6 17:35

这样卡不准最大外径  应该把管子竖起来

*****

####  syndrome2032  
##### 7#       发表于 2026-1-6 17:35

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68985410&amp;ptid=2271619" target="_blank">Jet.Black 发表于 2026-1-6 17:33</a>
平时接触不到游标卡尺，笑点在哪？</blockquote>
应该是夹圆柱体的圆形截面，图上人夹歪了

*****

####  ace0018  
##### 8#       发表于 2026-1-6 17:39

有点忘了怎么用了，夹子的接触面应该越小越好，这里如果是量直径的话应该和截面平行吧，垂直量的话管件如果表面有轻微不规整情况的话会影响读数

*****

####  03e7  
##### 9#       发表于 2026-1-6 17:43

合理怀疑是记者为了拍照效果让人这么干的

*****

####  s781pp  
##### 10#       发表于 2026-1-6 17:46

摆拍宣传图你这么较真干嘛<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/068.png" referrerpolicy="no-referrer">我们量树木直径都是卷尺往上大概一比

—— 来自 OnePlus HD1900, Android 12, [鹅球](https://www.pgyer.com/GcUxKd4w) v3.5.99

*****

####  abaan  
##### 11#       发表于 2026-1-6 17:46

这种都是摆拍的，还要的很着急，之前记者来我们这里拍总工，大家都专门穿了好衣服，还做了大扫除，记者要拍指定场景照片，开会场景，记者把同事们按颜值挑选，围着总工坐一个小桌，总工写小黑板的场景，记者来前我们做了扫除，黑板上什么都没有，记者说空的黑板不好看，几个同事一起跑上去瞎写一通，然后总工站在黑板前拍照，总工指导同事工作的场景，也是按颜值挑选，开了一个和工作无关但很漂亮的页面，两个人指着屏幕。

总之和实际工作不是一回事。

*****

####  niubility  
##### 12#       发表于 2026-1-6 17:51

应该是记者为了图片效果瞎搞摆拍的，游标卡尺的用法是高中生都懂的事情。

*****

####  tansapple  
##### 13#       发表于 2026-1-6 17:53

这一看就是摄影师和记者的问题<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/009.gif" referrerpolicy="no-referrer">

*****

####  RStocking  
##### 14#       发表于 2026-1-6 17:56

这样摆姿势比较容易同时拍到游标卡尺和管子吧<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/067.png" referrerpolicy="no-referrer">

*****

####  永远的访客  
##### 15#       发表于 2026-1-6 18:01

要么这是高手一眼就能卡准直径，要么是摄影师要求图里又有尺又有人脸又有工件，凑合着看看<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/066.png" referrerpolicy="no-referrer">

*****

####  zn231  
##### 16#       发表于 2026-1-6 18:03

**没文化的锅吧

*****

####  Vega2017  
##### 17#       发表于 2026-1-6 18:05

倾斜一下不就是直径了，没啥问题

—— 来自 [S1Fun](https://s1fun.koalcat.com)

*****

####  偶滴小乔  
##### 18#       发表于 2026-1-6 18:08

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68985410&amp;ptid=2271619" target="_blank">Jet.Black 发表于 2026-1-6 17:33</a>
平时接触不到游标卡尺，笑点在哪？</blockquote>
<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/067.png" referrerpolicy="no-referrer">按我理解，要么游标卡尺转180度量内径，要么管子转90度量外径

*****

####  呀~~~呀嘿！  
##### 19#       发表于 2026-1-6 18:09

现在看到“技师”感觉都有点不对，是“小姐”以后第二个污染词吗

*****

####  雷诺4001  
##### 20#       发表于 2026-1-6 18:10

<blockquote>Jet.Black 发表于 2026-1-6 17:33
平时接触不到游标卡尺，笑点在哪？</blockquote>

<img src="https://img.stage1st.com/forum/202601/06/180930wunzwfft5y8056np.jpg" referrerpolicy="no-referrer">

<strong>IMG_20260106_180832.jpg</strong> (655.91 KB, 下载次数: 1)

下载附件

2026-1-6 18:09 上传

<img src="https://img.stage1st.com/forum/202601/06/180941dbjjbton9jgpw8jz.jpg" referrerpolicy="no-referrer">

<strong>IMG_20260106_180857.jpg</strong> (721.63 KB, 下载次数: 1)

下载附件

2026-1-6 18:09 上传

要点就是卡爪需尽量与圆柱体的轴线垂直

﹍﹍﹍

评分

 参与人数 1战斗力 +1

|昵称|战斗力|理由|
|----|---|---|
| xuanwu_lei| + 1|欢乐多|

查看全部评分

*****

####  雷诺4001  
##### 21#       发表于 2026-1-6 18:13

 本帖最后由 雷诺4001 于 2026-1-6 18:18 编辑 

还有，吹0.001mm，这记者肯定不知道游标卡尺没这能力

可能它没听过三坐标，这玩意中学不教，但是我寻思千分尺中学是有的啊

*****

####  河水  
##### 22#       发表于 2026-1-6 18:15

卡好之后可以这样斜着看吧？<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/067.png" referrerpolicy="no-referrer">

—— 来自 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Edition, Android 11, [鹅球](https://www.pgyer.com/GcUxKd4w) v3.5.99

*****

####  commcody  
##### 23#       发表于 2026-1-6 18:15

急停按钮微操仙人

*****

####  无念  
##### 24#       发表于 2026-1-6 18:18

记者的锅，上次有记者去基层也是只求画面效果不要真实程度的

—— 来自 HONOR PPG-AN00, Android 16, [鹅球](https://www.pgyer.com/GcUxKd4w) v3.5.99

*****

####  百损道人  
##### 25#       发表于 2026-1-6 18:21

这个属于不规范用法，但至少工具和工件都是对的，比起之前三文鱼片直接搁显微镜台之类的起码像个样<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/009.gif" referrerpolicy="no-referrer">

*****

####  The_Ether_  
##### 26#       发表于 2026-1-6 18:32

 本帖最后由 The_Ether_ 于 2026-1-6 18:49 编辑 

最近看到好几个这种帖子了，上次好像是个摆焊接姿势的工程师被质疑不专业，也是大国工匠相关的。这都四五年前评的奖了，怎么现在又集中发出来一波？

搜了下，是三年前**代表的宣传图？相关纪录短片里也多次出现使用游标卡尺时候的实际工作场景都没啥问题

*****

####  所罗门大善人  
##### 27#       发表于 2026-1-6 21:53

高级技师这么基本的测量方法都错了？<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/049.png" referrerpolicy="no-referrer">

*****

####  处男鉴黄师  
##### 28#       发表于 2026-1-6 21:53

一说游标卡尺我就想起武藤兰<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/018.png" referrerpolicy="no-referrer">

*****

####  cosx  
##### 29#       发表于 2026-1-6 21:58

摆拍意思意思得了

*****

####  jeokeo  
##### 30#       发表于 2026-1-6 22:17

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68985504&amp;ptid=2271619" target="_blank">abaan 发表于 2026-1-6 17:46</a>
这种都是摆拍的，还要的很着急，之前记者来我们这里拍总工，大家都专门穿了好衣服，还做了大扫除，记者要拍 ...</blockquote>
再怎么急，理工科操作习惯都是刻在骨子里的

*****

####  绷带绷得住  
##### 31#       发表于 2026-1-6 22:23

 本帖最后由 绷带绷得住 于 2026-1-6 22:37 编辑 

原视频有么？

找了几个洪家光的视频，机械卡尺、数显卡尺，千分尺、千分表、车床用的都没啥问题，也没见到主楼的这种用法。倒是央视新闻有个宣传图用的这个。

只能说对着宣传图指指点点也是保留节目了？<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/037.png" referrerpolicy="no-referrer">

*****

####  熊边上  
##### 32#       发表于 2026-1-6 22:27

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68985504&amp;ptid=2271619" target="_blank">abaan 发表于 2026-1-6 04:46</a>
这种都是摆拍的，还要的很着急，之前记者来我们这里拍总工，大家都专门穿了好衣服，还做了大扫除，记者要拍 ...</blockquote>
我以为高级技师怎么用游标卡尺不该是刻在dna里的无意识行为吗？

*****

####  信长的呕吐  
##### 33#       发表于 2026-1-6 22:27

其实量这种不该用千分尺吗<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/068.png" referrerpolicy="no-referrer">

*****

####  nice女武神  
##### 34#       发表于 2026-1-6 22:32

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68985410&amp;ptid=2271619" target="_blank">Jet.Black 发表于 2026-1-6 17:33</a>

平时接触不到游标卡尺，笑点在哪？</blockquote>
为了测直径 需要横着卡材料  而不是顺着卡  这样会卡小的

*****

####  sanludafu  
##### 35#       发表于 2026-1-6 22:45

可能是为了出片吧。

不过我一个普通工程师在厂里几乎就不会亲自动手使用游标卡尺了，要测什么都是喊检验员来，经常出现三四个人围着一个测量员看着她测这种情况。

这种高级技师说不定也不需要自己动手测量。

*****

####  宅男的爱  
##### 36#       发表于 2026-1-6 22:54

这照片一看就是摄影要求的。这个角度管子放对位置了就冲着人和镜头了，不好看

*****

####  9号单开道岔  
##### 37#       发表于 2026-1-6 22:54

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68985710&amp;ptid=2271619" target="_blank">无念 发表于 2026-1-6 18:18</a>

记者的锅，上次有记者去基层也是只求画面效果不要真实程度的

—— 来自 HONOR PPG-AN00, Android 16, 鹅球 ...</blockquote>
不一定是记者，教高指挥一群高工用手机拍宣传照也这样。为了出片效果<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/068.png" referrerpolicy="no-referrer">

我们打灰行业标准宣传照，一群人围着蓝图or显示器，指指点点

*****

####  伽蓝寺  
##### 38#       发表于 2026-1-6 22:56

<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/013.png" referrerpolicy="no-referrer">码农觉得一眼错

*****

####  绝地潜兵  
##### 39#       发表于 2026-1-6 22:57

第一反应是摆拍，不要揪住细节了<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/067.png" referrerpolicy="no-referrer">

*****

####  Indolencoma  
##### 40#       发表于 2026-1-6 22:58

拍过宣传片的朋友都知道，拍片过程中的槽点实在是太多了


*****

####  狐步  
##### 41#       发表于 2026-1-6 23:47

就和好看的攀岩照基本都得是爬完岩降的时候…

— from samsung SM-S936W, Android 16, [S1 Next Goose](https://www.pgyer.com/GcUxKd4w) v3.5.99


*****

####  trow233  
##### 42#       发表于 2026-1-6 23:58

记者固然有锅，但被拍摄者作为专业人士，也不应该摆出错误的姿势的


*****

####  goranger  
##### 43#       发表于 2026-1-7 00:06

没看到原视频，不能排除下一秒就竖过来了的可能性。有些人做这种事可太熟练了


*****

####  依然荏苒  
##### 44#       发表于 2026-1-7 00:42

你看很多舰艇军事演习都是不戴防火头套一样，步枪瞄准镜防尘罩没开，军事海报用错飞机一样。


*****

####  agsva  
##### 45#       发表于 2026-1-7 02:09

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68985410&amp;ptid=2271619" target="_blank">Jet.Black 发表于 2026-1-6 17:33</a>

平时接触不到游标卡尺，笑点在哪？</blockquote>
卡尺要和这个圆柱的横截面垂直，图里面这样量你怎么知道量的就是直径？


*****

####  fireandstar  
##### 46#       发表于 2026-1-7 02:55

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68985390&amp;ptid=2271619" target="_blank">绞刑架 发表于 2026-1-6 17:30</a>
单马尾、女工、手捏锡焊.jpg</blockquote>
那个早被辟谣了，是外国的一个摄影作品。反倒是那个扭急停按钮的不是谣言

*****

####  fireandstar  
##### 47#       发表于 2026-1-7 02:57

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68985794&amp;ptid=2271619" target="_blank">The_Ether_ 发表于 2026-1-6 18:32</a>
最近看到好几个这种帖子了，上次好像是个摆焊接姿势的工程师被质疑不专业，也是大国工匠相关的。这都四五年 ...</blockquote>
焊接那个是谣言，出处和大国工匠没半毛钱关系。真正有关系的是扭急停扭那个


*****

####  帕拉米蒂斯  
##### 48#       发表于 2026-1-7 03:34

记者中学就不学理科了


*****

####  nekomimimode  
##### 49#       发表于 2026-1-7 04:49

<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/067.png" referrerpolicy="no-referrer">卡水管还好了，用这个动作测试一下这颗螺丝到底是m1,m1.2还是m1.6


*****

####  萌物收藏家  
##### 50#       发表于 2026-1-7 05:12

这反应了记者没文化，还不尊重专业人士


*****

####  realgyf1985  
##### 51#       发表于 2026-1-7 08:44

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68986875&amp;ptid=2271619" target="_blank">熊边上 发表于 2026-1-6 22:27</a>

我以为高级技师怎么用游标卡尺不该是刻在dna里的无意识行为吗？</blockquote>
不是，那个回答的意思是这玩意儿问题不在图里的人，而在于拍照片的记者。实际工作中跟媒体工作者合作过就知道了，我现在也算是**的人，很多时候拍摄构图只要不出原则性错误，一切都要向画面效果妥协的。这种东西很有可能是随手拿了个零件然后量的时候记者嫌画面不好看要求竖过来。


*****

####  2035年  
##### 52#       发表于 2026-1-7 09:03

这N年前的照片为啥突然传的到处都是？好奇怪

明明就是一个普通的摆拍照片啊

*****

####  Vladimeow  
##### 53#       发表于 2026-1-7 09:05

应该水平夹吧，这样夹不就是会滑来滑去


*****

####  ymm1030  
##### 54#       发表于 2026-1-7 09:07

**是这样的，本来就是刻意压制的结果，**搞得太有能力的后果你们不都知道吗<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/048.png" referrerpolicy="no-referrer">

*****

####  flyzzhj  
##### 55#       发表于 2026-1-7 09:09

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68985410&amp;ptid=2271619" target="_blank">Jet.Black 发表于 2026-1-6 17:33</a>

平时接触不到游标卡尺，笑点在哪？</blockquote>
测量直径的话，游标卡尺应该再转90°才准


*****

####  mengsu  
##### 56#       发表于 2026-1-7 09:13

<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/037.png" referrerpolicy="no-referrer">人家航发的技师平时可能都根本用不上游标卡尺，这就是纯宣传摆拍，临时拿个东西摆一下罢了。

*****

####  绝对冷静  
##### 57#       发表于 2026-1-7 09:13

摆拍，意思意思而已。真用，量外径不是应该让卡尺面和柱面垂直那么量么？


*****

####  雪映风影  
##### 58#       发表于 2026-1-7 09:16

有一说一，一般人手上平时都没有游标卡尺，这玩意都在检验员那里。你自己搞一个也不行，这玩意还要定期检验的。
这估计就是记者要求摆拍的锅。

—— 来自 Xiaomi 23113RKC6C, Android 16, [鹅球](https://www.pgyer.com/xfPejhuq) v3.5.99-alpha

*****

####  doki  
##### 59#       发表于 2026-1-7 09:21

你以为的采访：工程师：卧槽我要上媒体上新闻了，得好好表现配合

实际的采访：工程师：什么sb记者叽里咕噜的屁事多，耽误干活了，他说啥就是啥吧


*****

####  Archi  
##### 60#       发表于 2026-1-7 09:24

以前被央视拍过，先给摄影师演示一遍正常操作过一遍，摄影师根据效果再提出要求，包括动作，行走路径什么的。

*****

####  serapn8888  
##### 61#       发表于 2026-1-7 09:25

这种都是摆拍，随便摆个姿势拍照用的。


*****

####  库德里尔  
##### 62#       发表于 2026-1-7 09:29

宣传这种东西唯一想笑的是那个
“旋转大红按钮”.gif

—— 来自 [鹅球](https://www.pgyer.com/GcUxKd4w) v3.5.99


*****

####  肥胖的道奇兔  
##### 63#       发表于 2026-1-7 09:37

 本帖最后由 肥胖的道奇兔 于 2026-1-7 09:38 编辑 
<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68986856&amp;ptid=2271619" target="_blank">绷带绷得住 发表于 2026-1-6 22:23</a>
原视频有么？

找了几个洪家光的视频，机械卡尺、数显卡尺，千分尺、千分表、车床用的都没啥问题，也没见到 ...</blockquote>
因为显得不专业。之后就在想这种情况可以用“保密无小事”来圆吗（这种想法往往不来自军事/爱国主义平台，反而是一些下沉平台的评论）

—— 来自 Xiaomi 23117RK66C, Android 14上的 [S1Next-鹅版](https://github.com/ykrank/S1-Next/releases) v2.5.4


*****

####  echoIII  
##### 64#       发表于 2026-1-7 10:39

这也能洗地给记者和摆拍啊，作为专业人士，一个外行教你怎么用游标卡尺，还是错误的，难道会照着做？


*****

####  abaan  
##### 65#       发表于 2026-1-7 10:50

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68986835&amp;ptid=2271619" target="_blank">jeokeo 发表于 2026-1-6 22:17</a>

再怎么急，理工科操作习惯都是刻在骨子里的</blockquote>
一群打灯、举板子、拍照的人围着你，平时胆子很大的人都会变得有点呆，何况指示不会说让你拿着游标卡尺假装测量，而是选一个看起来出片的仪器，考虑构图怎么拍好看。指挥你照着指示拿，可能一开始自己拿的对还要被指挥改成错的。

*****

####  循此苦旅  
##### 66#       发表于 2026-1-7 10:51

想要一样的姿势那就量内径呗


*****

####  commcody  
##### 67#       发表于 2026-1-7 10:54

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68988795&amp;ptid=2271619" target="_blank">abaan 发表于 2026-1-7 10:50</a>

一群打灯、举板子、拍照的人围着你，平时胆子很大的人都会变得有点呆，何况指示不会说让你拿着游标卡尺假 ...</blockquote>
<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/037.png" referrerpolicy="no-referrer">然后拍完了被同行看到不会成为笑柄吗


*****

####  umamusume  
##### 68#       发表于 2026-1-7 11:01

不会，一个破游标卡尺差不多得了 又不是什么重要尺寸

—— 来自 samsung SM-S9260, Android 14, [鹅球](https://www.pgyer.com/GcUxKd4w) v3.5.99


*****

####  Marseille  
##### 69#       发表于 2026-1-7 11:07

你会用游标卡尺，想必你比黎明厂的高级技师更会造航发。

—— 来自 HONOR AMP-AN10, Android 15, [鹅球](https://www.pgyer.com/xfPejhuq) v3.5.99-alpha


*****

####  静哮苍穹  
##### 70#       发表于 2026-1-7 11:13

可能他这个岗位大部分时间不用游标卡尺，但是为了拍摄效果所以找了把游标卡尺做做样子，长时间不用的话脑子一下子是反应不过来的

—— 来自 vivo V2454A, Android 16, [鹅球](https://www.pgyer.com/GcUxKd4w) v3.5.99

*****

####  最爱大萌德  
##### 71#       发表于 2026-1-7 11:14

内径就是这么用的啊

*****

####  limon  
##### 72#       发表于 2026-1-7 11:15

别找补了，说白了这岗位大概率不用这玩意而已 <img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/003.png" referrerpolicy="no-referrer">


*****

####  肥胖的道奇兔  
##### 73#       发表于 2026-1-7 11:32

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68988913&amp;ptid=2271619" target="_blank">Marseille 发表于 2026-1-7 11:07</a>
你会用游标卡尺，想必你比黎明厂的高级技师更会造航发。

—— 来自 HONOR AMP-AN10, Android 15, 鹅球 v3. ...</blockquote>
换句话说，能造出航发的技师不会像那样用卡尺

—— 来自 Xiaomi 23117RK66C, Android 14上的 [S1Next-鹅版](https://github.com/ykrank/S1-Next/releases) v2.5.4


*****

####  Marseille  
##### 74#       发表于 2026-1-7 13:01

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68989099&amp;ptid=2271619" target="_blank">肥胖的道奇兔 发表于 2026-1-7 11:32</a>

换句话说，能造出航发的技师不会像那样用卡尺

—— 来自 Xiaomi 23117RK66C, Android 14上的 S1Next-鹅 ...</blockquote>
那去举报黎明厂去吧。


*****

####  zaozaoxx  
##### 75#       发表于 2026-1-7 13:20

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68986856&amp;ptid=2271619" target="_blank">绷带绷得住 发表于 2026-1-6 22:23</a>
原视频有么？

找了几个洪家光的视频，机械卡尺、数显卡尺，千分尺、千分表、车床用的都没啥问题，也没见到 ...</blockquote>
发个截图出来楼里就不会这么到处揣测了<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/009.gif" referrerpolicy="no-referrer">
说起来之前也有电视台来摆拍，然后我们不得不全部穿白大褂做一些刻板印象动作<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/037.png" referrerpolicy="no-referrer">

—— 来自 HUAWEI LMR-AL10, Android 12, [鹅球](https://www.pgyer.com/GcUxKd4w) v3.5.99


*****

####  肥胖的道奇兔  
##### 76#       发表于 2026-1-7 13:25

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68989573&amp;ptid=2271619" target="_blank">Marseille 发表于 2026-1-7 13:01</a>
那去举报黎明厂去吧。</blockquote>
那是记者的锅

—— 来自 Xiaomi 23117RK66C, Android 14上的 [S1Next-鹅版](https://github.com/ykrank/S1-Next/releases) v2.5.4


*****

####  Kazuhira  
##### 77#       发表于 2026-1-7 13:28

测量圆柱直径的时候唯一一种错误的使用方式


*****

####  绷带绷得住  
##### 78#       发表于 2026-1-7 13:41

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68989676&amp;ptid=2271619" target="_blank">zaozaoxx 发表于 2026-1-7 13:20</a>

发个截图出来楼里就不会这么到处揣测了

说起来之前也有电视台来摆拍，然后我们不得不全部穿白大褂做一些 ...</blockquote>
[[国防科工]洪家光：战机“心脏”打磨师](https://www.bilibili.com/video/BV1J5411e7ot)

泥潭没有贴条，玩不来。而且想了解的自己看看视频就清楚了，这位算是在一线从技工做起的。

顺便主楼那图各种视频封面都见过，就是没见过动起来的<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/047.png" referrerpolicy="no-referrer">，为啥截掉文字今年发出来我暂且蒙古
<img src="http://mms0.baidu.com/it/u=3508600379,1116669042&amp;fm=253&amp;app=120&amp;f=JPEG?w=480&amp;h=853" height="853" id="aimg_pZR74" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" width="480"/)


*****

####  chivalry  
##### 79#       发表于 2026-1-7 14:29

日式炸猪排吃多了就是这样的


*****

####  RJG丶one  
##### 80#       发表于 2026-1-7 15:22

可以这么用，操作者即使乱用也保证了用对齐的直线端面去切外圆，没用夹角端面去夹外圆。

我在玩3d打印装配件，测量外径必须按主楼的“错误操作”来，因为转角上有淤料凸起，层间有跳动的层纹，想确认端面的可装配性只能这么竖着量。

只要能用平行线夹住圆的外切，测出来就是准的。不准的条件下还可以估测误差。同样是歪了1度，cos方向误差是万分之2.5，sin方向误差是百分之1.74。


*****

####  nice女武神  
##### 81#       发表于 2026-1-7 15:31

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68990454&amp;ptid=2271619" target="_blank">RJG丶one 发表于 2026-1-7 15:22</a>

可以这么用，操作者即使乱用也保证了用对齐的直线端面去切外圆，没用夹角端面去夹外圆。

我在玩3d打印装配 ...</blockquote>
金加工的圆柱哪有你说的这种东西


*****

####  fireflies  
##### 82#       发表于 2026-1-7 15:37

不是，拍照罢了，难道记者来时真的正好还在工作，而且还是需要量管子的事情吗

随便拿个东西和工具摆姿势罢了

