
*****

####  2035年  
##### 1#       楼主       发表于 2025-12-18 15:38

.cronclosethread_getbox{border: 1px dashed #FF9A9A;padding:6px 8px;line-height: 24px;margin: 10px 0;font-size: 12px;overflow:hidden;color: #CA4312;}

此帖将于2026-01-17 15:35自动关闭

一直不太理解，我脑子中的想象就是电网是一个巨大的水池，上面入水口有发电站把电送进池子，下面有出水口接入用户

需要一直动态调节水位

和天然气管网的逻辑类似

不知道是不是可以这样理解？

﹍﹍﹍

评分

 参与人数 1战斗力 +1

|昵称|战斗力|理由|
|----|---|---|
| 维拉四季| + 1|好问题|

查看全部评分

*****

####  枯风瘦雪  
##### 2#       发表于 2025-12-18 15:40

没有池子那么便捷，因为电不好存……

*****

####  2035年  
##### 3#         楼主| 发表于 2025-12-18 15:41

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68893340&amp;ptid=2269969" target="_blank">枯风瘦雪 发表于 2025-12-18 15:40</a>

没有池子那么便捷，因为电不好存……</blockquote>
这就是我无法理解的地方

天然气管网是因为管道里面会留存一些气

电网这些电保存在哪里？

*****

####  davidboycool  
##### 4#       发表于 2025-12-18 15:41

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68893348&amp;ptid=2269969" target="_blank">2035年 发表于 2025-12-18 15:41</a>

这就是我无法理解的地方

天然气管网是因为管道里面会留存一些气

电网这些电保存在哪里？ ...</blockquote>
传统上是电厂的锅炉蒸汽和发电机飞轮的动能，智能电网时代有了储能单元了。

*****

####  洛拉斯  
##### 5#       发表于 2025-12-18 15:42

你把这个问题塞给d老师，回答应该可以超过绝大部分网友

*****

####  2035年  
##### 6#         楼主| 发表于 2025-12-18 15:45

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68893360&amp;ptid=2269969" target="_blank">洛拉斯 发表于 2025-12-18 15:42</a>

你把这个问题塞给d老师，回答应该可以超过绝大部分网友</blockquote>
试了一下，D老师告诉我就是这个水池的比喻

*****

####  yangzi1927  
##### 7#       发表于 2025-12-18 15:47

电网有两大特点：

1. 电功率实时平衡。这就要求发电功率要和负荷功率实时相同，会有一些状态指标反映系统的功率平衡情况，如频率 电压等。调度部门就是负责这块，当然还有日前开机方式、日内运行方式和实时调度的分工。原有的调度方式是源随荷动，电源跟着负荷变化，现在新能源进来后，可调节资源需求非常大。

2. 电能不能大量存储。现在源荷随机性都非常强，电网平衡越来越困难，导致现在大量上储能、抽蓄。目前看下来抽蓄还是最可靠的，但就是建设周期长。电化学储能容量、成本、安全各方面还没达到大规模工程应用的水平。

*****

####  尼曼兔  
##### 8#       发表于 2025-12-18 15:53

【都2025年了，为14亿人供电，还难吗？【4K】-哔哩哔哩】 https://b23.tv/AHI72bc

*****

####  dybang  
##### 9#       发表于 2025-12-18 15:53

https://www.zhihu.com/question/290866843/answer/506855381

*****

####  无知的小鼠人  
##### 10#       发表于 2025-12-18 15:56

水箱对比不合理，电网并不存在水箱这个储存，可以简化为一边为发电厂输入、另一边直接负载消耗

如果发电不稳，电压和频率都会往下掉，用电设备会直接第一时间受影响

*****

####  fooltiger  
##### 11#       发表于 2025-12-18 15:57

你就用水的概念来理解就是了，你想象一个只有自来水管道，没有水箱水池等任何储水设施的自来水供水系统。

发电的不能太多，否则压力就太大，把水管给挤爆了，也不能太少，否则水压不够。靠各种调节来实时控制水压在一个范围内。

还要考虑相位同步，你可以理解为整套水管在按某个节拍跳舞，新加进来的舞蹈演员要跟大家一起踩上这个拍子，如果拍子乱了也不行。

﹍﹍﹍

评分

 参与人数 1战斗力 +1

|昵称|战斗力|理由|
|----|---|---|
| KinderJoy| + 1||

查看全部评分

*****

####  荒环花湖  
##### 12#       发表于 2025-12-18 15:59

电的输入输出功率永远保持相等(这个输出功率包括损耗等)，当用电功率瞬间增加时，发电功率也瞬间增加，代价是电网频率会下降。

*****

####  木曜雷  
##### 13#       发表于 2025-12-18 15:59

我只当做水管送水，但不包括水池

*****

####  GJRstone  
##### 14#       发表于 2025-12-18 16:01

整体上是对的，只不过池子要减小，感性认知就是蓄水池只是一个两米高的细长杯子，说不能蓄其实也能蓄，说能蓄起始蓄不了一点

*****

####  希克苏鲁伯  
##### 15#       发表于 2025-12-18 16:06

 本帖最后由 希克苏鲁伯 于 2025-12-18 16:08 编辑 

强电大学能开好几门课，还要从电学开始打基础。你看你甚至不知道该怎么提问，这么抽象的问题只能得到些大而无当的回复了

水池有点太外行了，不如想象成是体重和座位不一致还随时有人来去的多人跷跷板，大家必须想办法维持跷跷板水平

*****

####  2035年  
##### 16#         楼主| 发表于 2025-12-18 16:09

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68893468&amp;ptid=2269969" target="_blank">fooltiger 发表于 2025-12-18 15:57</a>

你就用水的概念来理解就是了，你想象一个只有自来水管道，没有水箱水池等任何储水设施的自来水供水系统。

 ...</blockquote>
这样确实能理解了

*****

####  帕林马哲理  
##### 17#       发表于 2025-12-18 16:13

电网讲起来真的挺麻烦的，因为原理上来说不仅有楼上说的那种跷跷板平衡问题，长距离输电还有很多交流-直流-交流变换，维持电压跟频率稳定需要巨量的自动控制与手动控制，现在还要加上各种微型/小型储能设施，我的水平感觉也没法在一篇文章里讲明白。

*****

####  血色秋叶  
##### 18#       发表于 2025-12-18 16:21

简单一点就是发电和用电在非常小的范围的保持平衡（储能单元即是发电也是用电），发电功率大于用电功率，频率就上升，频率偏离50hz过多就会危及电网的稳定，需要调整发电和用电功率。火电是承担快速调频的主力机组

—— 来自 [S1Fun](https://s1fun.koalcat.com)

*****

####  fat  
##### 19#       发表于 2025-12-18 16:28

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68893652&amp;ptid=2269969" target="_blank">血色秋叶 发表于 2025-12-18 16:21</a>
简单一点就是发电和用电在非常小的范围的保持平衡（储能单元即是发电也是用电），发电功率大于用电功率，频 ...</blockquote>
不是电压会上升吗？为什么是频率？

—— 来自 OPPO PKU110, Android 16, [鹅球](https://www.pgyer.com/xfPejhuq) v3.5.99-alpha

*****

####  Evelynn  
##### 20#       发表于 2025-12-18 16:35

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68893701&amp;ptid=2269969" target="_blank">fat 发表于 2025-12-18 16:28</a>

不是电压会上升吗？为什么是频率？

—— 来自 OPPO PKU110, Android 16, 鹅球 v3.5.99-alpha ...</blockquote>
有功调频无功调压，有功功率影响频率，无功功率才是影响电压

*****

####  无攻不受鹿  
##### 21#       发表于 2025-12-18 16:40

抽水蓄能电站，储能站，往大了说你手机、电车的电池都算储能，不过达不到水池的地步，也就是个易拉罐大小

*****

####  med  
##### 22#       发表于 2025-12-18 16:43

简单来讲，就是电网发电与用电任一时刻均相同，而电网电压和频率是一个随时会变化的值，220V 50Hz只是需要靠近的一个标准，可以在容许的范围内变化，也是通过细微的电压、频率变化实现的。

假设你有一个50Hz的发电机，供需相等。突然增加一个负荷，发电功率 &lt; 负荷功率 → 转速下降 → 频率下降。

*****

####  sunbo231正禁言  
##### 23#       发表于 2025-12-18 16:44

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

*****

####  angleabs  
##### 24#       发表于 2025-12-18 17:03

大概就是手摇发电机，带动灯泡这样，灯亮了就摇慢一点，灯暗了就摇快一点，明暗变化和电网的频率变化，一定范围内不影响用电

*****

####  水木轩主人  
##### 25#       发表于 2025-12-18 17:22

电网是人类创造出的最大的单一系统，大到超过一般人想象。

从漠河到湛江，从上海到喀什，所有用电的东西，大到一座工厂，小到一个插座，除了极少数孤网运行的设备，都是这个系统物理意义上的一部分，另一端是所有的发电厂，小到屋顶上的一块光伏板，大到三峡电站。

更恐怖的是这个系统是静不稳定的，越死区就要调度，不然就大规模解列给你看

*****

####  xpl1993  
##### 26#       发表于 2025-12-18 17:31

比如电网有100盏灯，每盏灯电压220V功率1kW，关了一盏灯，电压会立即升高到222V，剩下99盏灯功率会瞬间加到1.01kW，发电机识别到电压升高2V后，就会慢慢把出力降下去，最后剩下的99盏灯电压恢复220V功率1kW。
电网每天都会预测第二天的负荷分布，大机组跟着负荷曲线带出力，调峰机组负责预测外的负荷波动，不过现在随着新能源越来越多，电网是越来越难调了。

—— 来自 OPPO PKB110, Android 15, [鹅球](https://www.pgyer.com/GcUxKd4w) v3.5.99

*****

####  pasarano  
##### 27#       发表于 2025-12-18 17:31

<blockquote>fat 发表于 2025-12-18 16:28
不是电压会上升吗？为什么是频率？

—— 来自 OPPO PKU110, Android 16, 鹅球 v3.5.99-alpha ...</blockquote>
可以理解成发电机的原动机阻力变小所以转得快，跟电池不一样

*****

####  gammatau  
##### 28#       发表于 2025-12-18 17:51

电网几乎没有水池一样的积蓄能力，即使你造了储电设备，想把电取出来时还是得用一样的发电机接到电网里面。所以就不存在池子。

最接近的物理比喻是一根以50转/秒速度转的轴，两边连着无数自行车，一边是发电机们拼命在蹬，一边是用电的让轴带着往前跑。

这个系统几乎没有储能能力，那根轴以及所有自行车轮子的的转动动能就是全部“储存”的能量了。（实际的电网中还有一丢丢电容电感的能量） 如果蹬自行车的那边输出不够了，缺的能量只能从转动动能补，轴就会转的越来越慢，也就是频率下降。

*****

####  Napstablook  
##### 29#       发表于 2025-12-18 17:59

自来水只能解释有功功率，电网里还有无功功率这个抽象玩意<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/067.png" referrerpolicy="no-referrer">

*****

####  7745774577  
##### 30#       发表于 2025-12-18 18:00

基荷是什么，有储能之后可以不用火电核电吗

*****

####  med  
##### 31#       发表于 2025-12-18 18:26

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68893701&amp;ptid=2269969" target="_blank">fat 发表于 2025-12-18 16:28</a>

不是电压会上升吗？为什么是频率？

—— 来自 OPPO PKU110, Android 16, 鹅球 v3.5.99-alpha ...</blockquote>
现在电网依然有强大的同步发电机，电网频率就是发电机的频率，发电用电平衡，那么只需要关注发电的频率就行。

如果电网是光伏、风电、储能这类逆变上网，没惯性的，电压、频率差别不大。

*****

####  水木轩主人  
##### 32#       发表于 2025-12-18 19:17

<blockquote>7745774577 发表于 2025-12-18 18:00
基荷是什么，有储能之后可以不用火电核电吗</blockquote>
不能

我最近在做数据分析，2024年1月17-18日德国有28个小时风光基本不出力，什么储能都顶不住这个时长

*****

####  木法莎  
##### 33#       发表于 2025-12-18 19:23

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68893701&amp;ptid=2269969" target="_blank">fat 发表于 2025-12-18 16:28</a>
不是电压会上升吗？为什么是频率？

—— 来自 OPPO PKU110, Android 16, 鹅球 v3.5.99-alpha ...</blockquote>
比如一辆皮卡，在路上平稳行驶轮子每秒转50圈(Hz)，在行驶途中你凭空往车斗加上重物(负载)，发动机(发电机)瞬时功率不变，所以车速(电压)变小，轮子转速(频率)降低小于50圈(Hz)，如果突然拿走货物(负载)，车速会变快，转速大于50圈每秒(Hz)

﹍﹍﹍

评分

 参与人数 1战斗力 +1

|昵称|战斗力|理由|
|----|---|---|
| 不定学研| + 1|思路广|

查看全部评分

*****

####  elong  
##### 34#       发表于 2025-12-18 22:29

有调相器，相当于发电机再并联个快速响应的发电机 

*****

####  猪犯难  
##### 35#       发表于 2025-12-18 23:13

非要打个比方，可以用定速巡航小汽车来类比。汽车要维持固定的100码（电网频率50Hz），遇到上坡和下坡（用电侧变化），发动机就得加大和减少油门（发电侧调节）；这种调节不用太频繁，因为小汽车有惯性（电网转动惯量）；油门刹车也不能踩的太猛，传动轴承受不住（功角电压稳定）

*****

####  猪犯难  
##### 36#       发表于 2025-12-18 23:15

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68893390&amp;ptid=2269969" target="_blank">yangzi1927 发表于 2025-12-18 15:47</a>
电网有两大特点：

1. 电功率实时平衡。这就要求发电功率要和负荷功率实时相同，会有一些状态指标反映系统的 ...</blockquote>
抽蓄并不可靠，因为只能平衡电力，没法平衡中长期电量，最可靠的其实是火电

*****

####  今晓天愁  
##### 37#       发表于 2025-12-19 14:48

总的来说基本上算是用多少产多少，有大量的指标和监测方法在实现匹配

—— 来自 [S1Fun](https://s1fun.koalcat.com)

*****

####  不会武术  
##### 38#       发表于 2025-12-19 16:16

那么星际旅行以后怎么输送能源，应该是把高能耗产业转移，直接物理运输产品

*****

####  213专用  
##### 39#       发表于 2025-12-19 16:23

电网就没有蓄水池功能，都是用多少发多少。各个电厂会根据用电量来调整运行的机组，还有专门的燃油电厂进行更为精确的调峰。

*****

####  最后的要塞  
##### 40#       发表于 2025-12-19 16:41

刚看了李大喜讲美国用电那期，感觉挺离谱的，无法理解美国电网怎么运行下去<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/001.png" referrerpolicy="no-referrer">


*****

####  FH-77BD  
##### 41#       发表于 2025-12-19 16:53

现代电网是交流电，完全不能用静态的水池来类比，直流电网才能用水池来类比。

很难用直观的表述来形容交流电网，你可以把交流电看做一根以一定频率、振幅、相位振动的琴弦，而电网中的每一个发电机、每一台用电器，都是一根单独的振动琴弦，无数的振动琴弦再以电网互联，互相影响、互相作用，就构成了现代电网。为了描述这个局部和整体都在不停振动的巨大网络，需要高深的数学。

所以大学里电力有关系科的数学要求很高，难度很大，

*****

####  macos  
##### 42#       发表于 2025-12-22 09:00

水也是比较像的，水有很难压缩的特性，估计大量压力在日常静力上了

—— 来自 [鹅球](https://www.pgyer.com/GcUxKd4w) v3.5.99

*****

####  不见不散  
##### 43#       发表于 2025-12-22 09:17

 本帖最后由 不见不散 于 2025-12-22 09:24 编辑 

电不存在多余的哪去了这个概念，因为与水不同，不存在实体的电，电网没有储存电力的作用，电厂的作用是“维持电网一定的电压，使电流能够持续流动”。假设一个火电厂带一个城市，是封闭系统，用电量高了，平均电压会下降，此时电厂需要提升功率（增加燃料）。用电量低了，平均电压会升高，此时电厂需要调低功率（减少燃料）。有没有发现以前用白炽灯时，凌晨的灯比晚上更亮？那就是因为电压高。

*****

####  下九流4  
##### 44#       发表于 2025-12-22 09:28

深秋不是鸡腿刚做了一个新一代战舰为什么要电推的科普其实主要内容就是比较接地气的科普了电网的运行。
【055驱逐舰已经过时？全能舰到底是什么？-哔哩哔哩】 https://b23.tv/vWuS79d

*****

####  Andariel  
##### 45#       发表于 2025-12-22 09:36

<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/067.png" referrerpolicy="no-referrer">电力系统分析上学时就没怎么学会，太抽象了
毕业这么多年已经完全还给老师了

*****

####  隐形术的隐形书  
##### 46#       发表于 2025-12-22 09:47

读书时候隔壁经管学院有一批人专用博弈论等各种数学模型建立电网价格机制

那些模型我根本读不懂

我就觉得它不简单

*****

####  2035年  
##### 47#         楼主| 发表于 2025-12-22 09:57

我大概明白原理了，只是对于如何实现平稳调节的还是无法理解

用户端是随时在变化的，发电端如何能做到快速调整呢？

*****

####  朋友  
##### 48#       发表于 2025-12-22 11:06

 本帖最后由 朋友 于 2025-12-22 11:10 编辑 
<blockquote>2035年 发表于 2025-12-22 09:57
我大概明白原理了，只是对于如何实现平稳调节的还是无法理解

用户端是随时在变化的，发电端如何能做到快速 ...</blockquote>

用电的负载特性本身也是一种信号，会随着电网反向传播（最直白的例子就是功率因素），这些信号对于发电机来说就会拉低转速（比如新能源车动力回收），导致频率变化，电厂就知道该调节了。实际上这些信号可能压根到不了发电厂就被线路上其他的储能（或者说惯性）之类的东西给处理掉了（发电机的惯性本身也是一种储能，可以在一定范围能吸收和释放负载的波动，相当于被动了，不同发电装置的主动被动调节能力也有区别，这就靠电网运营商来调配了，一般是确实有很大的负载变化的时候，光伏之类的一大问题就是它们本身没有这种惯性）。至于那种小规模的变化，你想泥头车创小三轮的时候会影响多少车速嘛，如果实在多了还有电阻之类的来烧掉多余的电。

*****

####  2035年  
##### 49#         楼主| 发表于 2025-12-22 11:16

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68908458&amp;ptid=2269969" target="_blank">朋友 发表于 2025-12-22 11:06</a>

用电的负载特性本身也是一种信号，会随着电网反向传播（最直白的例子就是功率因素），这些信号对于发电机 ...</blockquote>
嗯，明白了，感觉是不是越大的电力系统，稳定性反而更强？

整个系统有更多的冗余

*****

####  zing223  
##### 50#       发表于 2025-12-22 11:24

 本帖最后由 zing223 于 2025-12-22 11:27 编辑 
<blockquote>2035年 发表于 2025-12-22 09:57
我大概明白原理了，只是对于如何实现平稳调节的还是无法理解

用户端是随时在变化的，发电端如何能做到快速 ...</blockquote>

用户端也不会变化出这么大的幅度，电网整体负荷的基础还是工业用户吧，我理解绝大多数的负荷和电源平衡都可以用发用电计划cover住，再留一点空间给现货交易市场买卖。事故备用和调频资源可能就先不用纳入讨论了

*****

####  朋友  
##### 51#       发表于 2025-12-22 11:35

<blockquote>2035年 发表于 2025-12-22 11:16
嗯，明白了，感觉是不是越大的电力系统，稳定性反而更强？

整个系统有更多的冗余

 ...</blockquote>
单纯从正常运行的稳定性来说确实，更大的电网面对波动有更多的冗余。但对于电网的运营来说会更困难吧。

比如2003年美国大停电就是一个发电厂软件bug导致没有按照预期进行调度，故障随着电网扩散导致一系列电厂不得不保护下线连锁反应被带走。

*****

####  pasarano  
##### 52#       发表于 2025-12-22 11:35

<blockquote>2035年 发表于 2025-12-22 09:57
我大概明白原理了，只是对于如何实现平稳调节的还是无法理解

用户端是随时在变化的，发电端如何能做到快速 ...</blockquote>
变化比较大且慢的负荷靠预先编制的发电计划调节（第三种负荷），日负荷曲线是随着季节缓慢变化的，剩下的比如说大型机械的入网（第二种负荷）就需要专门的调节设备，家庭用电的负荷变化快且小（第一种负荷），基本上就靠发电机本身自带的调速器调节了

*****

####  med  
##### 53#       发表于 2025-12-22 11:42

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68908010&amp;ptid=2269969" target="_blank">2035年 发表于 2025-12-22 09:57</a>

我大概明白原理了，只是对于如何实现平稳调节的还是无法理解

用户端是随时在变化的，发电端如何能做到快速 ...</blockquote>
电力系统的拓扑太复杂了，所以所有发电用电节点都要审批和规划的。

对于一户居民用电，大型发电机惯性就够覆盖了，反映在发电厂就是【保持发电机转速】怎么煤消耗略微快了一点。

对于居民群体性的用电高峰，比如夏日的空调负荷，就要规划整体机组的利用率了，把闲置的机组开起来。

对于大型工业用电，并不一定完全从大电网取电，可能附带就建设一个发电厂作为基荷，组成微电网，部分并入电网只是为了用电平稳。并且大型用电启动也是一步一步来的，负荷也是一步一步增加的。【你要问微电网怎么局部加入大电网，emmmm】

<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/037.png" referrerpolicy="no-referrer"> 还有风光电这种按照出力调控的，电力系统的复杂程度已经超过了绝大部分人能理解的程度，潮流计算也算电力系统分析里面很复杂一部分。

*****

####  仗义疏财远坂凛  
##### 54#       发表于 2025-12-22 14:09

之前有个朋友拿大白话给我粗略的讲过

发电机转的时候，如果没有耗电的东西，就不会形成回路，发电机就不会产生电流只是空转

有了用电的东西之后，回路打通了就开始发电

因为发电了，所以发电机的转速会下降

耗电的多就转的慢，少就转得快

发电机的转速=电的频率，国内就是50赫兹

电厂需要根据不同的负载实时调节发电机转速（慢了就多加一铲煤

*****

####  2035年  
##### 55#         楼主| 发表于 2025-12-22 14:17

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68909251&amp;ptid=2269969" target="_blank">仗义疏财远坂凛 发表于 2025-12-22 14:09</a>

之前有个朋友拿大白话给我粗略的讲过

发电机转的时候，如果没有耗电的东西，就不会形成回路，发电机就不会 ...</blockquote>
啊？
<strong>发电机转的时候，如果没有耗电的东西，就不会形成回路，发电机就不会产生电流只是空转</strong>

还有这种说法？

那意思是发电完全可以稍微比需求量多发一些

这样只需要转速不足的时候加点力就行，比我想象中的：太快太慢都需要调节完全不一样了

*****

####  仗义疏财远坂凛  
##### 56#       发表于 2025-12-22 14:38

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68909298&amp;ptid=2269969" target="_blank">2035年 发表于 2025-12-22 14:17</a>

啊？

发电机转的时候，如果没有耗电的东西，就不会形成回路，发电机就不会产生电流只是空转

还有这种说法 ...</blockquote>
我不到啊，我也听说的<img src="https://static.stage1st.com/image/smiley/face2017/068.png" referrerpolicy="no-referrer">

他说让我找个小马达自己转一下看看有没有阻力就知道了

*****

####  朋友  
##### 57#       发表于 2025-12-22 14:56

<blockquote>2035年 发表于 2025-12-22 14:17
啊？

发电机转的时候，如果没有耗电的东西，就不会形成回路，发电机就不会产生电流只是空转

还有这种说法 ...</blockquote>
用最简单的直流模型来考虑理想情况，忽略损耗摩擦力，发电机空转的时候，输出两端产生电压，但是因为是开路没有电流流过，发电机维持转动不消耗能量。也就是转速不变。

如果你在输出端加上一个负载，比如电阻，那就会有电流流过，电阻消耗能量，楞次定律就会产生阻力阻止发电机旋转，也就会越来越慢，反过来说如果发电端输入的能量太多，阻力不够的情况下，那转子就会被加速到比实际需要更快的速度，导致输出的频率更高。

放到实际的发电机会更复杂，但是基本的原理是一样的。

然后当然太快太慢都需要调节，问题不在于发电机转不转上，而是因为你希望这个转子的转速最后实际上发电的频率是电网频率，而且相位也算同步的（相位本身也是通过调频来同步）。（你想想假如说大家在划船，如果你划你的它划它的，那就会互相拖后腿，船会不会往前走都说不好了）

*****

####  dear81  
##### 58#       发表于 2025-12-22 15:41

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68893390&amp;ptid=2269969" target="_blank">yangzi1927 发表于 2025-12-18 15:47</a>
电网有两大特点：

1. 电功率实时平衡。这就要求发电功率要和负荷功率实时相同，会有一些状态指标反映系统的 ...</blockquote>
变形金刚里面的能量块到底有没有可能实现啊

*****

####  木谷高明  
##### 59#       发表于 2025-12-22 15:54

之前看实用工程简单科普电网，有用电负载才有反电动势，发电机才有阻力和动力平衡。大多数发电方式都是旋转发电机（烧开水/水轮机），欧洲之前有次停电就是整个电网突然少了一半负载，发电机瞬间少了阻力，转速加快，电网解列导致大范围停电。

*****

####  nice女武神  
##### 60#       发表于 2025-12-22 15:58

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68908531&amp;ptid=2269969" target="_blank">2035年 发表于 2025-12-22 11:16</a>

嗯，明白了，感觉是不是越大的电力系统，稳定性反而更强？

整个系统有更多的冗余

 ...</blockquote>
是的   不但 发电更稳定  而且 用电也更稳定

*****

####  GMJ  
##### 61#       发表于 2025-12-22 17:40

1.电网都是带负荷运转的，任何时候都有在用电的，电网一直有负荷，无非有时候高点有时候低点，

2.发电机也不是只有开关2种状态，除了关机就是100%满发，也可以只出部分功率，当然效益上这样不是很划得来就是

3.现在有风电、光伏等新能源加入，这些都是带储能的，还有抽水蓄能电站，这些就都是真正意义上的水池，需要的时候可以直接顶上差的负荷。

4.其实天然气轮机的启动响应速度也很快，你把燃气轮机的功率也可以看作是水池，平时不用，短时间内负荷上去了可以开启顶峰

5.依据长期的电力使用记录，其实我们对什么时候大概会用到多少点心里其实非常有数，还有实时监控可以修正预期变量，会提前调整各大燃煤电厂的出力来配合电网，之外的波动靠3、4的机动调整足够了。

*****

####  GMJ  
##### 62#       发表于 2025-12-22 17:44

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68908010&amp;ptid=2269969" target="_blank">2035年 发表于 2025-12-22 09:57</a>

我大概明白原理了，只是对于如何实现平稳调节的还是无法理解

用户端是随时在变化的，发电端如何能做到快速 ...</blockquote>
短时间内的功率波动作为主体的燃煤电厂也就是发电端的主力是不做调整的。作为补充的风电、光伏就会视情况入储能设备或直接上网，甚至储能和现发的同时上网。

*****

####  tylunas  
##### 63#       发表于 2025-12-22 18:29

有没有大佬能解释一下安全自动化装置那些安稳装置，稳控装置，交流断面失电判别，失步解列'这些怎么动作的，如果负荷经常变化来变化去这些感觉比较难实现。

*****

####  elong  
##### 64#       发表于 2025-12-22 19:21

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68910500&amp;ptid=2269969" target="_blank">tylunas 发表于 2025-12-22 18:29</a>

有没有大佬能解释一下安全自动化装置那些安稳装置，稳控装置，交流断面失电判别，失步解列'这些怎么动作的 ...</blockquote>
就跟上面说的，发电机不挂载荷，转速不变。实际上如果蒸汽轮机不带 载荷是要飞车，出事故的。所以即使不接外部电网调试的时候也是要接载荷的，就是电阻丝了。

*****

####  123485k  
##### 65#       发表于 2026-1-13 15:34

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68894125&amp;ptid=2269969" target="_blank">xpl1993 发表于 2025-12-18 17:31</a>
比如电网有100盏灯，每盏灯电压220V功率1kW，关了一盏灯，电压会立即升高到222V，剩下99盏灯功率会瞬间加到 ...</blockquote>
这个解释是错误的，应该是电网频率变化不是电压变化，有功调节频率，无功调节电压


*****

####  123485k  
##### 66#       发表于 2026-1-13 15:43

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68910500&amp;ptid=2269969" target="_blank">tylunas 发表于 2025-12-22 18:29</a>
有没有大佬能解释一下安全自动化装置那些安稳装置，稳控装置，交流断面失电判别，失步解列'这些怎么动作的 ...</blockquote>
突然出现大规模甩负荷，会导致汽轮机和发电机转速突然上升，触发汽轮机DEH的超速保护，自动关闭主汽门，联跳发电机出口，发电机从电网中解列


*****

####  劲霸男  
##### 67#       发表于 2026-1-13 16:51

那水管来比喻感觉不太合适，水管水池里装的是水分子，而电线或者电池里走的不是电子，只是电场力


*****

####  洛拉斯  
##### 68#       发表于 2026-1-13 17:34

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=68898793&amp;ptid=2269969" target="_blank">不会武术 发表于 2025-12-19 16:16</a>

那么星际旅行以后怎么输送能源，应该是把高能耗产业转移，直接物理运输产品 ...</blockquote>
一边用能源生成反物质，运到用反物质生成能源的地方


*****

####  西蜀笑笑生  
##### 69#       发表于 2026-1-13 19:15

<blockquote><a href="httphttps://stage1st.com/2b/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=69020731&amp;ptid=2269969" target="_blank">洛拉斯 发表于 2026-1-13 17:34</a>

一边用能源生成反物质，运到用反物质生成能源的地方</blockquote>
存储和运输反物质的能量，有可能会多于反物质释放的能量


*****

####  KID1836  
##### 70#       发表于 2026-1-14 10:50

我国电网能成功主要是在“网”的动态调节，大数据介入很早，输配电分配非常精准，并且可以动态反馈给发电厂调节发电功率。
我是这么理解的。“储水池”说法可能真的很形象因为一些动态调节能力差的电站就会采用抽蓄（用电把水抽到高位蓄水池）来蓄能

[论坛助手,iPhone](https://stage1st.com/2b/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=2029836)


*****

####  sellboy  
##### 71#       发表于 2026-1-14 10:54

电网有一定负调节能力，就是高负载下电网电压会降低，然后全网阻抗设备的功率就降低了。

220v其实210到230都是完全正常的。

