### 12.1.4 Préparer une donnée de son numérisée soundsec

La commande soundsec prépare une donnée de son pour un canal dont la durée en secondes est passée en argument. On peut passer en argument optionnel la fréquence d’échantillonage.
Par exemple soundsec(2.5) prépare une donnée son de 2.5 secondes échantillonée à la fréquence par défaut de 44100Hz, alors que soundsec(1,22050) prépare une donnée son de 1 secondes échantillonée à la fréquence de 22050Hz.
Le résultat de soundsec est un vecteur, dont le i-ième élément est le temps correspondant à l’indice i. On lui applique en général des opérations, par exemple
`sin(2*pi*440*soundsec(1.3))`
pour avoir une sinusoïde de fréquence 440 échantillonnée 44100 fois par seconde pendant 1.3 seconde.