### 10.16.1 Remarques générales sur l’affichage des mesures

Les commandes concernant les mesures et se terminant pas en ou at (resp enbrut ou atraw) gérent l’affichage de ces mesures en un point (qui est le dernier argument de ces commandes) avec une légende succinte (resp sans légende). Si on préfère une légende plus sophistiquée il faut utiliser la commande legende ou affichage avec legende comme argument. On tape par exemple :

C:=carre(0,1);a:=aire(C);p:=perimetre(C)
legend(1+i,"aire(C)="+string(a))

On obtient :

aire(C)=1 s’écrit au d’affixe 1+i

puis, on tape :

affichage(legend(1,"perimetre(C)="+string(p)),vert)

On obtient :

perimetre(C)=4 s’écrit en vert au point 1

alors que si on tape :

aireen(C,1+i)

On obtient :

aC=1 s’écrit au d’affixe 1+i

puis, si on tape :

perimetreen(C,1)

On obtient :

pC=4 s’écrit au d’affixe 1

ou bien si on tape :

aireenbrut(C,1+i)

On obtient :

1 s’écrit au d’affixe 1+i

puis, si on tape :

perimetreenbrut(C,1)

On obtient :

4 s’écrit au d’affixe 1