0 Sin errores
1 Ventana nula Maneja
2 El Fracaso De Asignación De Memoria
3 Los DLL inválido Maneja
4 Origena Inválida Maneja
5 Los DLL TWAIN no Funda
6 Le Invalid a la TWAIN DLL
7 Sesión Inválida Maneja
8 Le Invalid A Twain Gerente
9 No le podríamos cargar a la TWAIN DLL
10 No le podríamos abrir a TWAIN origen
11 No le podríamos tapar a TWAIN origen
12 Origen de TWAIN abre a ejecutar el mandato adelante.
27 No podríamos completar la scan.   Los X/Y o los las Resoluciones sienta para los valores diferentes
28 Inválido Lima Nombre Especificado
32 triplete TWAIN no ejecutado. El administrador de Twain no es válido.
1000 ***
1001 Los  inválido DTWAIN_HANDLE
1002 Invalid los DTWAIN_SOURCE
1003 Los  inválido DTWAIN_ARRAY
1004 Los incorrecto DTWAIN_ARRAY tipo
1005 Índice fuera de los saltos para los DTWAIN ARRAY: %1
1006 Fuera de memoria de montón
1007 Los DTWAIN no le podría crear ventana a TWAIN
1008 Los Pixel Inválido Teclea
1009 Los inválido DTWAIN_CAPCONTAINER
1010 Ninguna Sesión de los DTWAIN fue empezada.
1011 Los inválido DTWAIN_ACQUIRE número
1012 Le Invalid la Capacidad a TWAIN
1013 Procedencia no apoya la capacidad: %1
1014 Error general de TWAIN.
1015 Fracasé a para Enganchar solicitud mensaje cola
1016 Argumento de nombre de Archivo malo fue pasado
1017 Los DTWAIN_ARRAY a no contiene los valores
1018 Representación inválida lima formato especificado
1019 Los Dib inválido pagina
1020 Origen corrientemente está adquiriendo una representación
1021 Parámetro inválido fue pasado
1022 Gama inválida especificó Revisan las tasas superiores o más bajo o los trechos tamaño
1023 Interfase de usuario de TWAIN no podría ser empezada.   Error de aparato o Adquieren deben tener un usuario interfase.
1024 Procedencia no apoya el dispositivo especificado de aparato
1025 Los DLL recurso de lengua no funda
1026 Origen de TWAIN no es abierto
1027 Los Eventos de Aparato de procedencia no apoyé
1028 Los UI procedencia Solamente modo no apoyé
1029 Los UI procedencia ya es abierto
1030 No apoyan para la capacidad sentando
1031 Procedencia no apoya archivo las transferencias
1032 Especifiqué trozo la profundidad no apoyé
1033 Procedencia no tiene las capacidades.   Los Possibly le corrompió o al fracaso de quincalla
1034 Las transferencias Buffered usando las Baldosas no apoyé
1035 Los inválido DTWAIN_FRAME.   Tipo de los datos debe ser la DTWAIN_FLOAT elemento vale el mosto 4
1036 Esta función no es apoyada dentro a limitado versión de los DTWAIN.   Usted debe mejorar a versión certificada de los DTWAIN
1037 Procedencia o aparato no apoya un documento alimentador
1038 Procedencia o aparato no apoyaba a inquirir si los documentos son cargados en el alimentador de documento
1039 Error de excepción de memoria while a le pregonar a la Twain DSM.   Quizás los DSM esté en situación inconsecuente.
1040 Invalid TWAIN state transition
1041 Tipo de información de imagen extendida no soportado
1042 Archivo de recursos DLL no encontrado  
1043 DTWAIN no inicializado  
1044 No se encontraron fuentes TWAIN  
1045 TWAIN no está instalado  
1046 Hilo de ejecución incorrecto  
1047 Tipo de dato de capacidad incorrecto  
1048 La capacidad tiene un tipo de dato desconocido  
1049 Demo Version of DTWAIN does not support this file type
1050 Selección cancelada
1051 DTWAIN Resources not found
1052 La cadena no coincide con el tipo de matriz
1053 DTWAIN ARRAY not the same type
1054 Fuente no instalada  
1055 La fuente no soporta transferencias de archivos en memoria
1056 La matriz de área es demasiado pequeña. La matriz debe tener al menos 4 elementos.
1057 Error de creación del archivo de registro.
1058 La fuente no soporta el sistema de archivos TWAIN.
1059 Modo de azulejos no soportado para esta fuente TWAIN.
1060 DTWAIN32.INI no encontrado  
1061 DTWAIN64.INI no encontrado  
1062 Fallo en la verificación de CRC. Verifique si el archivo twaininfo.txt está corrupto  
1063 La versión del archivo twaininfo.txt es inválida para esta versión de DTWAIN  
1064 Error de API de Windows  
1065 No coincide ninguna ID de TWAIN con la cadena  
1066 Se encontró un ID de recurso duplicado  
1067 Valor de información de imagen extendida no disponible  
1068 Bitmap inválido devuelto por la fuente TWAIN (TWAINDSM 2.x)
1069 No se adquirieron imágenes.
1070 Error de imagen  
1071 Código de retorno TWAIN desconocido  
1072 Código de condición TWAIN desconocido  
1073 Error de datos de recurso: Se lanzó una excepción
1074 Las transferencias de audio no son compatibles.
1075 La fuente informa que el alimentador está disponible, pero no supera la prueba de conformidad TWAIN (CAP_PAPERDETECTABLE)
1076 El informe de la fuente indica que no hay capacidades. Fallo en la prueba de conformidad para CAP_SUPPORTEDCAPS
1077 Fallo en la prueba de conformidad para CAP_SUPPORTEDCAPS. CAP_SUPPORTEDCAPS, ICAP_PIXELTYPE o ICAP_XFERMECH faltan de la lista de capacidades
1078 Fallo en la prueba de conformidad para ICAP_PIXELTYPE.
1079 Fallo en la prueba de conformidad para ICAP_PIXELTYPE. No hay información sobre el tipo de píxel.
1080 Fallo en la prueba de conformidad para ICAP_BITDEPTH.
1081 Fallo en la prueba de cumplimiento para ICAP_XFERMECH.  
1082 Fallo en la prueba de cumplimiento para las capacidades estándar.  
1083 Desajuste en el tipo de información de imagen extendida. Fallo en el cumplimiento de TWAIN.  
1084 Error al recuperar información de imagen extendida.
1085 El valor de DTWAIN_RANGE está fuera de los límites  
1086 DTWAIN_RANGE tiene un tamaño de paso de 0
1087 Se detectó un nombre vacío o en blanco.
1088 El alimentador de documentos no tiene sensor de papel o no se detecta el sensor de papel.
1100 Condición de TWAIN no podría Codificar a no podríamos completar funcionamiento.   Memoria Insuficiente.
1101 Error de Código de Condición de TWAIN
1102 TWAIN Condiciona Código Unknown causa del fracaso
1103 Origen de los Datos de Código de Condición de TWAIN
1104 Origen de los Datos de Código de Condición de TWAIN es conectada a las solicitudes maximum y posibles
1105 Origen de de Gerente de Origen de los Datos los Datos de Código de Condición de TWAIN reseñó error.   Solicitud no responsable.
1106 TWAIN Condiciona Código Unknown TWAIN la capacidad encountered
1107 Parámetro de los Datos de Código de Condición de TWAIN está fuera de gama
1108 Código de Condición de TWAIN combinación Unrecognized de tresillo de TWAIN
1109 TWAIN Condiciona Código TWAIN tresillo fuera de es esperado secuencia
1110 Código de Condición de TWAIN Solicitud Desconocida de en los DSM destino función Entry
1111 La Capacidad de Código de Condición de TWAIN no es apoyada antes de la Procedencia de los Datos
1112 Funcionamiento de Código de Condición de TWAIN no es apoyado antes de la capacidad
1113 La Capacidad de Código de Condición de TWAIN tiene los dependancy en otro la capacidad
1114 Archivo de Código de Condición de TWAIN es protegido
1115 Código de Condición de TWAIN Lima ya a subsiste
1116 Código de Condición de TWAIN no Lima a no fundar
1117 Directorio de Código de Condición de TWAIN no es empty
1118 Alimentador de Código de Condición de TWAIN es interferido
1119 Alimentador de Código de Condición de TWAIN detectó múltiplo los pajes
1120 Error de Código de Condición de TWAIN que escribe lima que quizás disk esté lleno
1121 Aparato de Código de Condición de TWAIN fue offline durante funcionamiento
1123 TWAIN Condition Code: Operation failed (cover or door on device is opened)
1124 TWAIN Condition Code: Operation failed (document has a damaged corner)
1125 TWAIN Condition Code: Operation failed (focus error during document capture)
1126 TWAIN Condition Code: Operation failed (document too light)
1127 TWAIN Condition Code: Operation failed (document too dark)
1128 TWAIN Condition Code: Operation failed (source has nothing to capture for transfer)
2000  
2001 Fuera de memoria
2002 El fichero no podía ser abierto
2003 Fichero de la lectura de error
2004 Fichero de la escritura del error
2005 Parámetro inválido especificado para a memoria de imagen la función
2006 Fichero inválido de BMP
2007 Fichero inválido de BMP con RLE
2008  
2009 Fichero inválido de JPEG
2010 Contexto Inválido Del Dispositivo
2011 Inválidos Dib
2012  
2013 error del recurso
2014  
2015 Fichero inválido de BMP
2016 No podía crear el fichero del PNG
2017 Interno error
2018 Inválida fuente
2019  
2020 Fichero inválido del TIFF
2021 Compresión del TIFF LZW no utilizada
2022 Formato inválido de PCX
2023 No podía crear BMP
2024  
2025  
2026  
2027 Metafile Inválido De los Windows
2028 Mala Profundidad Del Dígito binario
2029 BitBlt dejado
2030 Almacenador intermediario demasiado pequeño
2031 La imagen tiene también muchos colores
2032 Fichero inválido de BMP
2033  
2034  
2035 DIB no podría ser creado
2036 Compresión de LZW no utilizada
2037  
2038  
2039  
2040  
2041 Error que fija dígitos binarios del metafile de los Windows
2042 Error que consigue dígitos binarios del metafile de los Windows
2043 Error en palabra de paso del fichero del PAX
2044 Invalid PAX
2045  
2046 Formato inválido de PSD
2047 PSD no utilizados
2048 Error del desciframiento
2049 Error del cifrado
2050 Error de la compresión
2051 Error de la descompresión
2052  
2053  
2054 Etiqueta Inválida Del Tiff
2055  
2056 Formato inválido de EXIF
2057  
2058 TIFLIB32.DLL no encontrados
2059 TIFLIB16.DLL no encontrados
2060 PNGLIB16.DLL no encontrados
2061 JPGLIB16.DLL no encontrados
2062 Dígito-por-pixel inválido especificado
2063 Versión incorrecta de DTWIMG32.DLL
2064 DTWPDF32.DLL no encontrados
2065 Versión incorrecta de DTWPDF32.DLL
2066 DTWIMG32.DLL no encontrados
2067 Versión incorrecta de DTWIMG32.DLL
2068 DTWIMG32.DLL no encontrados
2069 Versión incorrecta de DTWIMG32.DLL		
2070 DTWIMG32.DLL not found
2071 Wrong version of DTWIMG32.DLL
2072 Manual Duplex mode unavailable in this version of DTWAIN
2073 La operación ha excedido el tiempo de espera
2074 Invalid bitmap width/height for non-Vista Windows ICO format
2075 TWAIN_32.DLL no encontrados
2076 TWAINDSM.DLL no encontrados	 
2077 Directorio no válido o inexistente
2078 No se pudo crear el directorio
2079 Transym OCR DLL no encontrados	 
2081 No filename specified.  Use -f option
2082 TWAIN not available
2083 Cannot communicate with TWAIN device
2084 Error saving output file
2085 Illegal TwainSave command
2086 TwainSave acquisition was cancelled
2087 Failure to acquire image
2088 Invalid color space.  Only RGB, Grayscale, and Black/White color spaces are supported
2089 PDF not supported.
2090 Missing or corrupt DTWTS.DLL.  TwainSave not available
2101 Invalid OCR page specified
2102 OCR inválido  
2103 OCR no activo  
2104 Tipo de archivo OCR inválido  
2105 Tipo de píxel OCR inválido  
2106 Profundidad de bits OCR inválida  
2107 Error de reconocimiento OCR  
2500 No le podríamos abrir a TWAIN origen
2501 No le podríamos tapar a TWAIN origen
2502 Información de imagen no válida
2503 Error al escribir datos en el archivo
2504 Operación no soportada  
2505 Elemento de texto PDF no válido
2506 La capacidad no fue establecida. Se usaron valores no válidos.
2507 La capacidad no se puede negociar en el estado actual
3000 Seleccionar Fuente  
3001 &Seleccionar  
3002 &Cancelar
3003 Fuentes:  
3004 Seleccionar OCR
3005 Entrando
3006 Salir
3007 valor de retorno de
3008 Exception Error
3009 Module
3010 No parameter info
3011 Error in getting information for function
3012 Aporte
3013 Producción: código de retorno de DSM
3014 No information for 
3015 returned error code
3016 Error
3017 El directorio de archivos temporales no existe
3018 fue llamado
3019 El archivo de imagen temporal es
3020 Error al crear un archivo de imagen temporal
3021 Archivo de imagen creado exitosamente
3022 Valores establecidos en el retorno
3023 Más
3024 Listado de capacidades
3025 Fuente Predeterminada
3026 Registro iniciado  
3027 Registro finalizado
3028 Último error
9700 DTWAIN Twain Library, v{short_version}, {company_name}, {copyright}
9701 DTWAIN Twain Library, v{short_version}, {company_name}, {copyright_html}
9999 Exception error occurred during call to Twain DSM.  Possible corrupted Twain session?
10000 [Mensaje de usuario]
10001 Error al cerrar Twain DSM  
10002 Error al cerrar la sesión de Twain  
10003 Error al cerrar el gestor de DTWAIN  
10004 Gestor de fuentes TWAIN, sesión y DTWAIN cerrados con éxito  
10005 No se pudo eliminar la subclase de la ventana del usuario  
10006 El tipo de dispositivo y el tipo requerido de TWAIN no coinciden.
10007 Advertencia: El tipo de compresión de archivo es desconocido o no coincide con el tipo de imagen seleccionado.

9500 Error de Código de Condición de TWAIN
9501 TWAIN Condiciona Código Unknown causa del fracaso
9502 Condición de TWAIN no podría Codificar a no podríamos completar funcionamiento.   Memoria Insuficiente.
9503 Origen de los Datos de Código de Condición de TWAIN
9504 Origen de los Datos de Código de Condición de TWAIN es conectada a las solicitudes maximum y posibles
9505 Origen de de Gerente de Origen de los Datos los Datos de Código de Condición de TWAIN reseñó error.   Solicitud no responsable.
9506 TWAIN Condiciona Código Unknown TWAIN la capacidad encountered
9509 Código de Condición de TWAIN combinación Unrecognized de tresillo de TWAIN
9510 Parámetro de los Datos de Código de Condición de TWAIN está fuera de gama
9511 TWAIN Condiciona Código TWAIN tresillo fuera de es esperado secuencia
9512 Código de Condición de TWAIN Solicitud Desconocida de en los DSM destino función Entry
9513 La Capacidad de Código de Condición de TWAIN no es apoyada antes de la Procedencia de los Datos
9514 Funcionamiento de Código de Condición de TWAIN no es apoyado antes de la capacidad
9515 La Capacidad de Código de Condición de TWAIN tiene los dependancy en otro la capacidad
9516 Archivo de Código de Condición de TWAIN es protegido
9517 Código de Condición de TWAIN Lima ya a subsiste
9518 Código de Condición de TWAIN no Lima a no fundar
9519 Directorio de Código de Condición de TWAIN no es empty
9520 Alimentador de Código de Condición de TWAIN es interferido
9521 Alimentador de Código de Condición de TWAIN detectó múltiplo los pajes
9522 Error de Código de Condición de TWAIN que escribe lima que quizás disk esté lleno
9523 Aparato de Código de Condición de TWAIN fue offline durante funcionamiento
9524 Código de condición TWAIN: Operación fallida (la cubierta o puerta del dispositivo está abierta)  
9525 Código de condición TWAIN: Operación fallida (el documento tiene una esquina dañada)  
9526 Código de condición TWAIN: Operación fallida (error de enfoque durante la captura del documento)  
9527 Código de condición TWAIN: Operación fallida (documento demasiado claro)  
9528 Código de condición TWAIN: Operación fallida (documento demasiado oscuro)  
9529 Código de condición TWAIN: Operación fallida (la fuente no tiene nada para capturar y transferir)
9600 Código de retorno TWAIN: TWRC_SUCCESS  
9601 Código de retorno TWAIN: TWRC_FAILURE  
9602 Código de retorno TWAIN: TWRC_CHECKSTATUS  
9603 Código de retorno TWAIN: TWRC_CANCEL  
9604 Código de retorno TWAIN: TWRC_DSEVENT  
9605 Código de retorno TWAIN: TWRC_NOTDSEVENT  
9606 Código de retorno TWAIN: TWRC_XFERDONE  
9607 Código de retorno TWAIN: TWRC_ENDOFLIST  
9608 Código de retorno TWAIN: TWRC_INFONOTSUPPORTED  
9609 Código de retorno TWAIN: TWRC_DATANOTAVAILABLE  
9610 Código de retorno TWAIN: TWRC_BUSY  
9611 Código de retorno TWAIN: TWRC_SCANNERLOCKED