# m.ki様によるデフォルトキーマップ

[レッドバージョン　ビルドガイド](https://github.com/telzo2000/cool836A/blob/master/buildguide_red.md)で紹介されていたキーマップです。チートシートを見ながらコードに書き写しました。

-------
## チートシート
以下、[同ページ](https://github.com/telzo2000/cool836A/blob/master/buildguide_red.md)の画像のコピーを添付します。
+ Layer=0
![Layer=0](https://github.com/oha-Ohashi/qmk_firmware/blob/images/default_keymap/default_0.png)
+ Layer=1
![Layer=1](https://github.com/oha-Ohashi/qmk_firmware/blob/images/default_keymap/default_1.png)
+ Layer=2
![Layer=2](https://github.com/oha-Ohashi/qmk_firmware/blob/images/default_keymap/default_2.png)
+ Layer=3
![Layer=3](https://github.com/oha-Ohashi/qmk_firmware/blob/images/default_keymap/default_3.png)
