Содержание · Установка и запуск

## Системные требования

Windows Linux MacOS DOS

### Общие требования

- Диски: без существенных аппаратных проблем, без проблем "прошивки"
  Внимание! При сомнениях в исправности устройства (диск недоступен, ошибки ввода-вывода, посторонние звуки, медленная работа, был удар и др.) рекомендуется обращение к специалистам - см. раздел Работа с поврежденным диском.
- В разделе Установка и запуск - рекомендации по выбору системы для работы
- Процессор: Intel-совместимый (i486 и выше)
- Для сохранения/использования результатов, отчётов и настроек требуется исправный раздел, поддерживаемый операционной системой (в частности, для работы в DOS/Win9x/ME требуется раздел FAT)
- См. также Проблемы и ограничения

#### Неверный размер диска

Не следует работать с диском, объем которого определяется неверно. Некоторые проблемы можно решить самостоятельно - см. руководство из внешнего источника.

- Перемычка ограничения объёма установлена неверно (размер ограничен 32 ГБ)
- HPA применено некорректно. Размер обычно становится меньше на 1 TБ (типично для некоторых мат. плат GIGABYTE). Программы для восстановления объёма: HDD Capacity Restore Tool (Windows), hdparm (Linux), HDAT2, MHDD, Victoria (DOS)
- В OS нет поддержки больших дисков - см. ниже
- Неправильные драйверы для контроллеров SATA/USB (поддержка 3TB+ некорректна). Размер обычно виден меньше на 2.2 ТБ. Следует обновить драйверы
- USB-бокс / другой адаптер не имеет корректной поддержки 3TB+. Следует заменить адаптер или присоеднить устройство напрямую
- Нулевой объем: устройство недоступно, следует обратиться к специалистам

### Windows 2K+ (2K/XP/Vista/7/выше)

- Рекомендуется Windows XP с пакетом обновлений SP2 и выше
- 32-разрядные версии ПО работают как в 32-, так и в 64-разрядных ОС
- Наличие у пользователя прав администратора
- Диски: поддерживаемые операционной системой
- Для дисков более 2 ТБ требуется Windows Vista/7/выше с установленными последними версиями драйверов контроллера
- Для дисков более 128 ГБ в Windows 2K/XP необходимы пакеты обновлений (Windows 2K SP4 или Windows XP SP2) и включение в реестре Windows 2K поддержки LBA48. Windows 2K/XP не поддерживает диски более 2 ТБ за исключением специально предназначенных USB-боксов

### Windows 98/ME

- Диски: поддерживаемые операционной системой
  Внимание! Windows 9x/ME неверно работает с дисками более 128 ГБ

### Linux

- Операционная система: один из дистрибутивов Linux с библиотекой libc последних версий
- Библиотеки для запуска 32-разрядных версий в 64-разрядных ОС (например, пакет libc6-i386)
- Права суперпользователя
- Диски: поддерживаемые операционной системой
- Терминал или эмулятор (xterm, Konsole, Gnome-terminal и др.) для консольных версий или библиотека gtk2.0 для GUI версий
- Поддержка локали utf-8

### MacOS

- Операционная система: macOS 10.12+
- Права суперпользователя
- Диски: поддерживаемые операционной системой, см. Установка и запуск

### DOS

- Операционная система: совместимая с MS-DOS 5.0+
- Диски: поддерживаемые системой BIOS или поддерживаемые DOS (с использованием драйверов ASPI) или поддерживающие ATA-интерфейс (IDE или SATA). Диски SATA необходимо перевести в режим совместимости (IDE-compatible) в настройках BIOS для работы напрямую через ATA-интерфейс
- DOS Extender (достаточно наличия файла CWSDPMI.EXE © 2000 CW Sandmann в папке программы)
- Объём свободной обычной памяти не менее 200 КБ, общий - не менее 64 МБ
- Для расширенной обработки совпадающих имён при восстановлении данных необходим драйвер длинных имён для DOS (например, DOSLFN.COM © haftman software)
- Для работы с мышью необходим соответствующий драйвер для DOS