baudrate=115200
board_mfr=NP
bootargs=console=ttyS4,115200 console=tty0 mem=256M@0x0 mem=768M@0x30000000 rootwait root=/dev/mmcblk0p1 devtmpfs.mount=1
bootcmd=run ethargs; ext4load mmc 0:1 0x88000000 /boot/uImage; bootm 0x88000000
bootdelay=1
ethargs=env set bootargs ${bootargs}
loads_echo=1
stderr=eserial0,eserial4
stdin=eserial0,eserial4
stdout=eserial0,eserial4
