# 2.4 GHz, 20 MHz BW mode
manfid=0x2d0
prodid=0x0726
vendid=0x14e4
devid=0x43e2
boardtype=0x0726
boardrev=0x1202
boardnum=22
macaddr=00:90:4c:c5:12:38
sromrev=11
boardflags=0x00404201
boardflags3=0x08000000
xtalfreq=37400
nocrc=1
ag0=0
aa2g=1
ccode=ALL
#pa0itssit=0x20
extpagain2g=0
pa2ga0=-168,7161,-820
AvVmid_c0=0x0,0xc8
cckpwroffset0=5
maxp2ga0=90
#txpwrbckof=6
cckbw202gpo=0
legofdmbw202gpo=0x66111111
mcsbw202gpo=0x77711111
propbw202gpo=0xdd
ofdmdigfilttype=18
ofdmdigfilttypebe=18
papdmode=1
papdvalidtest=1
pacalidx2g=48
papdepsoffset=-22
papdendidx=58
il0macaddr=00:90:4c:c5:12:38
wl0id=0x431b
#muxenab=0x10
#BT COEX deferral limit setting
#btc_params 8 45000
#btc_params 10 20000
#spurconfig=0x3
