---
navigation:
  parent: ae2:items-blocks-machines/items-blocks-machines-index.md
  title: 故障内存卡
  icon: mae2:faulty_card
categories:
 - tools
item_ids:
 - mae2:faulty_card
---

# 故障内存卡

<ItemImage id="mae2:faulty_card" scale="4" />

故障内存卡是在组装过程中出现错误的[内存卡](ae2:items-blocks-machines/memory_card.md)，在多个方面都出现了有益的故障。它主要用于处理重复度极高的内存卡使用任务，比如向多个设备复制设置，或是给多个存储总线递增设置优先级。

故障内存卡的使用方法与内存卡一致⸺手持潜行对设备使用以复制设置，手持直接对设备使用以粘贴。还可潜行对空气使用以循环切换模式，或是直接对空气使用以执行各模式下的特殊功能（主要是拿来循环切换子模式）。

# 模式
## 范围粘贴
此模式会向使用处周围立方体形区域内的任意网络部件粘贴。此功能只会影响与使用处部件朝向一致的部件。对空气使用可循环切换范围尺寸。

## 全局粘贴
此模式会向网络中所有同类部件粘贴。**务必万分小心。**

## 递增/递减
此模式会在每次粘贴后将优先级或标准发信器数量设置递增或递减1。对空气使用可切换递增和递减。
