### 函数功能

该函数获得指定的设备环境下的文字对齐方式的设置。

### 函数原型

UINT GetTextAlign(HDC hdc)；

### 参数

hdc：设备环境句柄。

### 返回值

如果函数调用成功，返回值是文字对齐标志的状态。要了解返回值的更多信息，参见备注。返回值是下列值的组合：
TA_BASELINE：基准点在正文的基线上。TA_BOTTOM：基准点在限定矩形的下边界上。
TA_TOP：基准点在限定矩形的上边界上。TA_CENTER：基准点与限定矩形的中心水平对齐。
TA_LEFT：基准点在限定矩形的左边界上。TA_RIGHT：基准点在限定矩形的右边界上。
TA_RTLREADING：对于中东Windows版，正文从右到左的阅读顺序排列，与缺省的从左到右正好相反。
只有当被选择的字体是Hebrew或Arabic时，此值才有用。
TA_NOUPDATECP：每次输出调用后当前状态不改变。TA_UPDATECP：每次输出调用后当前状态改变。
若当前字体有一条缺省的垂直基线（如Kanji），下列值用于取代TA_BASELINE和TA_CENTER，各值含义为：
VTA_BASELINE：基准点在正文的基线上。VTA_CENTER：基准点与限定矩形的中心垂直对齐。
如果函数调用失败，返回值是GDI-ERROR。
Windows：若想获得更多的错误信息，请调用GetLastError函数。
备注：限定矩形是指能将正文字符串的所有字符单元限定于其中的矩形。其尺寸可调用GetTextextentPoint32来获得。
文字对齐标志决定TextOut和ExtTextOut如何将正文字符串与基准点对齐。
文字对齐标志不必是单个的标志位，可以等于0。标志必须按相关的组来检查，如下所示：
TA_LEFT, TA_RIGHT和TA_CENTER, TA_BOTTOM, TA_TOP和TA_BASELINE；
TA_NOUPDATECP和TA_UPDATECP。
如果当前字体有缺省的垂直基线，相关的标志如下所示：
TA_LEFT, TA_RIGHT和VTA_BASELINE, TA_BOTTOM, TA_TOP和VTA_CENTER；
TA_NOUPDATECP和TA_UPDATECP。
要验证一个特定的标志在返回值中被设置，应用程序必须执行以下步骤：
对该标志及其相关标志实施位OR操作；
对结果和返回值实施位AND操作；
检查结果值和标志是否相等。

### 速查

Windows NT：3.1及以上版本；Windows：95及以上版本；Windows CE：不支持；头文件：wingdi.h；库文件：gdi32.lib。