/dts-v1/;

/ {
	description = "U-Boot mainline";
	#address-cells = <1>;

	images {
		kernel {
			description = "U-Boot mainline    ";
			type = "kernel_noload";
			arch = "arm";
			os = "linux";
			data = /incbin/("../.././b/nyan-big/u-boot.bin");
			compression = "none";
			load = <0>;
			entry = <0>;
			hash-2 {
				algo = "sha256";
			};
		};

		fdt-1{
			description = "tegra124-nyan-big.dtb";
			data = /incbin/("../.././b/nyan-big/u-boot.dtb");
			type = "flat_dt";
			arch = "arm";
			compression = "none";
			hash-1{
				algo = "sha256";
			};
		};
	};

	configurations {
		default = "config-1";
		config-1 {
			description = "Boot U-Boot";
			kernel = "kernel";
			fdt = "fdt-1";
		};
	};
};
