Содержание · О программе DMDE

## Известные проблемы и ограничения

### Восстановление данных

- Восстановление данных возможно только на другой диск (раздел), целевой диск должен поддерживаться ОС (например, в DOS/Win9x/ME можно восстановить данные только на диск, отформатированный в FAT)
- DOS, Win9x/ME: символы Юникода в именах файлов вне выбранной кодовой страницы заменяются символом подчеркивания ("_") или транслитерируются в соответствии с загруженными таблицами транслитерации
- DOS, Win9x/ME или FAT: файлы более 4 ГБ можно восстановить только с разбиением на части из-за ограничения FAT
- жёсткие ссылки на файлы восстанавливаются как разные файлы
- альтернативные потоки данных NTFS для директорий можно восстановить только после реконструкции
- максимальный размер зашифрованного файла NTFS - 4 ГБ
- права доступа, владельцы NTFS не поддерживаются
- максимальная поддерживаемая длина имени - 255 символов
- символические ссылки, специальные атрибуты и другие специфические свойства ФС не поддерживаются
- Win9x/ME: диски более 128 ГБ обрабатываются неправильно без установки специальных патчей драйверов Windows
- максимальная длина пути, поддерживаемая программой: 259 символов - для DOS/Win 9x/ME, 4096 - для Windows 2K+, Linux, macOS
- максимальная вложенность - 1024 директории (устанавливается параметром maxrecoverdepth=)
- максимальная длина пути, поддерживаемая DOS: 79 или 127 символов для DOS-имён в зависимости от версии DOS
- при использовании замены имён в DOS (см. Восстановление данных) расширенная обработка имён (например, автоматическое переименование) не поддерживается

### Поддержка NTFS в режиме записи

- журналирование не поддерживается
- при создании не поддерживается SECURITY INFORMATION (для доступа к файлам и папкам необходимо установить права средствами ОС)
- OBJECTID не поддерживается
- дополнительное создание имён в формате DOS не поддерживается
- сжатые файлы не поддерживаются
- альтернативные потоки данных не поддерживаются
- для создания, дописывания файла необходима непрерывная свободная область

### Другие

- корректная работа возможна в пределах доступной памяти RAM. В 32-разрядных версиях доступно до 3 ГБ памяти (до ~10 млн. файлов/потоков и 2 млн. директорий); в DOS может быть доступен ещё меньший объём
- в DOS нет дополнительной поддержки файлов образов виртуальных дисков
- альтернативные потоки данных NTFS для файла отображаются только в одном каталоге, даже если файл жестко связан с несколькими каталогами
- до 2К окон/панелей/объектов в GUI-версии, либо ограничено шириной в консольных
- до 2K элементов в списке устройств
- до 16K пользовательских элементов чередования данных при сборке Custom RAID
- до 2K видимых томов на секцию при Полном сканировании (параметр showvolumesnum=)
- до 16 млн. фрагментов MFT для NTFS при Полном сканировании (параметр ntfsmaxmftruns=)
- максимальная глубина поиска в панели поиска - до 1K вложенных директорий
- ограниченная поддержка ввода с клавиатуры и мыши в Linux ("горячие" клавиши и национальный ввод могут не поддерживаться)