Содержание

# Установка и запуск

Системные требования Активация Настройки Языки Windows Linux MacOS DOS

Внимание! При сомнениях в физической исправности диска (ошибки ввода-вывода, медленная работа, и т.д.) рекомендуется обращение к специалистам - см. раздел Работа с поврежденным диском. Если диск недоступен или имеет неверный размер - также см. системные требования.

Внимание! Ничего не записывайте на исходный диск, где находятся потерянные данные. Запуск системы и программ должен выполняться c другого диска, восстановление данных также должно производиться только на другой диск, иначе данные могут быть полностью уничтожены.

Крайне рекомендовано работать в системе, которая не пытается лишний раз читать и тем более писать на диски. Можно создать загрузочный диск DOS (для клонирования дисков, доступных в режиме IDE), либо использовать "живые" загрузочные диски (LiveCD/USB) на базе Linux или специальных систем типа WinFE на основе Windows, где минимизирован доступ к дискам.

Для работы таких систем рекомендуется выключить опцию "быстрая загрузка" и включить опцию "USB legacy mode" в настройках BIOS/UEFI. Для загрузки также может потребоваться отключение режимов Secure Boot и UEFI (переключение в режим Legacy BIOS).

Для установки/переустановки и запуска программы необходимо извлечь все файлы программы в отдельную папку (можно на сменном носителе) и запустить файл dmde.exe или dmde в зависимости от версии. Для работы с дисками необходимы права администратора/суперпользователя. Если необходимо запустить программу без прав администратора только для работы с образами дисков, добавьте параметр notadmin=1 в файл настроек dmde.ini. Обновления выполняются так же, как и первоначальная установка.

Для удаления программы достаточно удалить извлеченные файлы и папки.

## Операционные системы

### Windows Vista/7/выше

В случае запроса SmartScreen нажмите "Подробнее" и подтвердите запуск программы.
Для запуска от имени администратора используйте меню правой кнопки (клик по значку программы) или подтвердите повышение прав пользователя.
Внимание! Для работы с дисками более 2 ТБ должны быть установлены последние версии драйверов контроллера.

### Windows 2K/XP

Для запуска в Windows 2K/XP войдите в систему под аккаунтом администратора.
Внимание! Для работы с дисками более 128 ГБ необходима версия Windows 2K с установленным пакетом обновления SP4 и включённой поддержкой LBA48 в реестре, либо версия Windows XP с пакетом обновления SP2 (поддержка LBA48 включена).

### Windows 98/ME

Внимание! Без специальных патчей Windows 9x/ME неверно работает с дисками более 128 ГБ.
В этом случае перезагрузите компьютер в режиме MS-DOS и используйте версию для DOS для доступа к дискам через BIOS или ATA-интерфейс, либо загрузите другую ОС.

### Linux

Для запуска в Linux неоходимо перейти в Root-терминал или запустить терминальный эмулятор (Konsole, Gnome-terminal или др.), перейти в папку программы и ввести ./dmde. Узнайте, как запустить программу от имени суперпользователя в вашей версии Линукс (например, набрать sudo ./dmde в Ubuntu, предварительно перейти в Root с помощью команды su в Debian и т.д.). При необходимости установите для файла dmde разрешение на запуск (команда chmod 755 ./dmde). Для запуска 32-разрядных версий программы в 64-разрядных ОС может понадобиться установка дополнительных библиотек (например, в Ubuntu можно установить необходимый пакет libc6-i386 с помощью команды sudo apt-get install libc6-i386).

### MacOS

Так как новейшие версии macOS препятствуют прямому доступу к дискам, менее подходят для работы с проблемными дисками, то по возможности рекомендуется использовать другие ОС. Если нет другого ПК, на компьютере Mac можно попробовать создать и запустить загрузочный USB-диск Ubuntu (Linux) по инструкции.

Для получения доступа в macOS можно попробовать размонтировать диск с помощью системной Дисковой утилиты. Если macOS блокирует доступ к диску, может потребоваться отключение таблицы разделов на диске в другой ОС (в DMDE - команды MBR Off / GPT Off в окне Разделы).

Если при работе в macOS блокируется запуск приложения, используйте Ctrl+Click или перейдите в "Системные настройки", выберите "Безопасность и конфиденциальность" и нажмите "Все равно открыть": Safely open apps on your Mac

Также возможен запуска в качестве пользователя root из терминала, в соответствии с инструкциями для Linux.

MacOS помечает приложения, скачанные из Интернета, и при запуске перемещает их в рандомизированную папку. В этом случае программа не может работать портативно и сохраняет настройки и ключи в пользовательском каталоге для приложений по умолчанию. Для возможности портативного запуска необходимо выполнить в терминале команду
xattr -r -d com.apple.quarantine /<путь к приложению>/dmde.app,
либо просто временно переместить каталог, содержащий приложение и файл dmde.ini, на носитель, не поддерживающий расширенные атрибуты macOS (например, на USB-накопитель отформатированный в FAT).

### DOS

При проблемах с некоторыми видеокартами следует поменять значение параметра biosoutput=0 в файле dmde.ini на: biosoutput=1

Если при запуске программного обеспечения возникает ошибка, возможно, проблема связана с менеджером расширенной памяти. Попробуйте использовать старый менеджер памяти, запустив пакетный файл dmde_dpo.bat, однако будет доступен меньший объем памяти.

Возможно использование DMDE как на обычном разделе, поддерживаемом DOS, так и на загрузочном диске DOS, что может помочь при проблемах с использованием конкретного диска. Диски SATA должны быть переведены в IDE-совместимый режим в настройках BIOS для непосредственного ATA-доступа. SCSI-, USB- и другие утройства могут быть доступны через специальный драйверы DOS или с использованием функций BIOS, если они поддерживаются.

Некоторые файлы для создания загрузочных дисков DOS доступны на сайте ПО в разделе Дополнительные файлы для загрузки.

#### Загрузочная дискета

Чтобы создать загрузочную дискету, скачайте и распакуйте образ FDD. Записать образ на дискету можно с помощью функции Копировать секторы - укажите образ в качестве файла-источника и дискету как устройство-место для записи. Различное ПО также позволяет создавать ISO-образы для загрузочных CD на основе образа FDD.

#### Загрузочный диск DOS

Загрузка с конкретного устройства должна поддерживаться в BIOS (см. загрузочное меню BIOS). Для создания загрузочного USB/HDD необходим свежеотформатировнный основной раздел FAT16/FAT32 на диске. Нестандартные диски или разделы не поддерживаются (диски без MBR, 3 ТБ+, и т.д.).

0. Для наибольшей совместимости сначала опционально обнулите диск, затем инициализируйте как MBR и создайте и отформатируйте основной раздел FAT средствами ОС (Управление дисками Windows).
1. Cкачайте Пакет FreeDOS (раздел сайта "дополнительные файлы для загрузки") и извлеките все файлы непосредственно в корневую директорию раздела FAT.
2. Откройте диск как физическое устройство в DMDE и используйте команду Прописать загрузочные секторы... в меню окна Разделы, чтобы сделать раздел загрузочным (при последующем запросе укажите корневую директорию на данном диске в качестве источника загрузочных секторов). Примените изменения и выйдите из DMDE.
3. Скачайте DMDE для DOS и распакуйте в созданный раздел FAT.
4. Используйте загурзочное меню BIOS / BIOS setup для загрузки с выбранного диска. В современных системах UEFI может понабодиться включить режим "BIOS legacy", отключить опцию "secure boot", переключить USB и другие устройства в режим "legacy" (совместимости).